OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DYGOWO
1.	Zakres rzeczowy zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Prace będą wykonywane wg wskazań Zamawiającego. Zlecenia będą udzielane cząstkowo, wybranemu Wykonawcy, zgodnie z posiadanymi środkami w budżecie jednostki i jej potrzebami. Długość dróg gminnych przeznaczonych do utrzymania wynosi ok. 30 km, wg listy poniżej:
Lp	Miejscowość	przebieg drogi	Długość odcinka [m]		
1	Dygowo	Od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163 do posesji ul. Kołobrzeska 3A	230		
2	Dygowo	Od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163 do posesji ul. Kołobrzeska 9K	330		
3	Dygowo	Od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163 do posesji ul. Kołobrzeska 7A	30		
4	Dygowo	Od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163 do posesji ul. Kołobrzeska 13	1050		
5	Dygowo	ul. Kwiatowa	650		
6	Dygowo	ul. Malinowa	250		
7	Dygowo	ul. Lawendowa	320		
8	Dygowo	Ul. Różana	250	
	
9	Dygowo	ul. Krótka	150		
11	Dygowo	ul. Lipowa	630		
12	Dygowo	ul. Zielona	1150		
13	Dygowo	ul. Brzozowa	80		
14	Dygowo	ul. Dębowa	600		
15	Dygowo	ul. Klonowa	120		
16	Dygowo	ul. Świerkowa	230		
17	Dygowo	ul. Bukowa	60		
18	Dygowo	ul. Wesoła	550		
19	Dygowo	ul. Słoneczna	330		
20	Dygowo	Od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163 do posesji ul. Kołobrzeska 47F	130		
21	Dygowo	ul. Łukowa	240		
22	Dygowo	Diamentowa	600		
23	Lisia Góra	Od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163 do posesji nr 6 i 7	1400		
24	Miechęcino	od zjazdu z drogi powiatowej nr3334Z  Do posesji nr 11B	460		
25	Miechęcino	od zjazdu z drogi powiatowej nr3334Z  Do posesji nr 20	970		
26	Bardy	od zjazdu z drogi powiatowej 3324 Z (koło placu zabaw) do granicy obrębu Bardy (droga Bardy- Czernin)	1400		
27	Czernin	od zjazdu z drogi powiatowej 3318 Z (koniec płyt betonowych) do granicy obrębu Czernin (droga Czernin- Bardy)	1300		
28	Czernin	od zjazdu z drogi powiatowej 3326Z do posesji nr 46C	270		
29	Czernin	od zjazdu z drogi powiatowej 3318Z do posesji nr 28	110		
30	Czernin	od zjazdu z drogi powiatowej 3318Z do posesji nr 32	100		
31	Czernin	od zjazdu z drogi powiatowej 3318Z do posesji nr 25A i 25E (droga do Bogucina)	330		
32	Czernin	od zjazdu z drogi powiatowej 3318Z do posesji nr 16 (sklep)	100		
33	Czernin	od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163 do posesji nr 73(Czernin Kolonia)	2300		
34	Dębogard	od zjazdu z drogi powiatowej nr 3318Z do posesji nr 1B	230		
35	Dębogard	od zjazdu z drogi powiatowej nr 3332Z do posesji nr 14	200		
36	Dębogard	od zjazdu z drogi powiatowej nr 3318Z do posesji nr 30	600		
37	Pustary	od zjazdu z drogi powiatowej nr 3318Z do posesji nr 2D	280		
38	Pustary	od posesji nr 3 do posesji nr 3A	190		
39	Stojkowo	od zjazdu z drogi powiatowej nr 3324Z do posesji nr  34	220		
40	Stojkowo	od zjazdu z drogi powiatowej nr 3324Z do posesji nr  21	100		
41	Stojkowo	od zjazdu z drogi powiatowej nr 3324Z do posesji nr  1 (od powiatowej do powiatowej)	1600		
42	Stramniczka	od drogi gminnej asfaltowej do posesji 18 i 1	2000		
43	Stramniczka	od drogi gminnej asfaltowej do posesji nr 11	320		
44	Stramniczka	od drogi gminnej asfaltowej do posesji nr 8	90		
45	Gąskowo	od drogi powiatowej nr 3328Z do posesji  8 i 6A	600		
46	Gąskowo	od drogi powiatowej nr 3328Z do 46 (po powiatowej do powiatowej, cała obwodnica)	2200		
47	Gąskowo	od drogi powiatowej nr 3328Z do posesji nr 25	105		
48	Gąskowo	od drogi powiatowej nr 3328Z do posesji nr 22 (droga wokół stawu)	170		
49	Gąskowo	od drogi powiatowej nr 3328Z do posesji nr 29D	250		
50	Połomino	od drogi powiatowej nr 3328Z do posesji nr 9	2000		
51	Wrzosowo	od drogi wojewódzkiej nr 163 do posesji nr 1E	330		
52	Wrzosowo	od drogi powiatowej nr 3335Z do posesji nr 29	150		
53	Wrzosowo	od drogi wojewódzkiej nr 163 do posesji nr 2A	120		
55	Jazy	od drogi gminnej asfaltowej do posesji nr 14	80		
57	Kłopotowo	Od drogi gminnej z kostki do posesji nr 24	250		
58	Łykowo	od drogi gminnej z płyt do posesji 22 i 18	270		
		RAZEM:	30,095	km	

 Drogi gruntowe, których dotyczy niniejsze postępowanie, stanowią ok. 15 % dróg gminnych. Zakres prac będzie obejmował konserwację bieżącą (cząstkową) dróg o nawierzchni nieutwardzonej na terenie Gminy Dygowo w 2022 roku polegającą w szczególności na:
1)	Uzupełnianiu ubytków na drogach gruntowych kruszywem 0-31,5 mm
Prace konserwacyjne cząstkowe dróg o nawierzchni nieutwardzonej, poprzez uzupełnienie ubytków o głębokości średnio 10 cm. Zadanie obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiału tj. kruszywa frakcji 0-31,5 mm na miejsce wbudowania
- przygotowanie ubytków nawierzchni do naprawy
- rozłożenie materiału
- zagęszczenie miejsc uzupełnienia ubytków, z wyrównaniem do istniejącego profilu drogi

2)	Uzupełnianiu ubytków na drogach gruzem budowlanym 0-63 mm
Prace konserwacyjne cząstkowe dróg o nawierzchni nieutwardzonej, poprzez uzupełnienie ubytków o głębokości średnio 10 cm. Zadanie obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiału tj. gruzu kruszonego frakcji 0-63 mm na miejsce wbudowania
- przygotowanie ubytków nawierzchni do naprawy
- rozłożenie materiału
- zagęszczenie miejsc uzupełnienia ubytków, z wyrównaniem do profilu drogi

3)	Profilowaniu z zagęszczeniem nawierzchni
- profilowanie nawierzchni dróg równiarką
- zagęszczenie nawierzchni walcem

4)	Dostawie mieszanki kruszywa do stabilizacji mechanicznej frakcji 0-31,5 mm na tereny dróg gminnych
- zakup i dostarczenie materiału kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm na miejsce przeznaczenia na terenie Gminy Dygowo
5)	Dostawie gruzu kruszonego do stabilizacji mechanicznej frakcji 0-63 mm na tereny dróg gminnych
- zakup i dostarczenie materiału tj. gruzu budowlanego frakcji 0-63 mm na miejsce przeznaczenia na terenie Gminy Dygowo
Podczas prowadzenia prac należy zapewnić utrzymanie przejezdności drogi.
2.	Poszczególne ceny powinny obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności muszą uwzględniać:
1)	Wykonanie zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ i jej załącznikami
2)	Organizację, wykonanie, zabezpieczenie zaplecza i terenu wykonywania prac 
3)	Koszty ochrony zaplecza i terenu wykonywanych prac
4)	Wszelkie naprawy związane z wykonywanymi pracami
3.	Właściwości kruszywa
Materiałem do wykonania  konserwacji z mieszanki niezwiązane powinno być kruszywo łamane, naturalne o uziarnieniu ciągłym od 0 do 31,5 lub materiał odpadowy budowlany uzyskany w procesie recyklingu (pokruszenia) gruzu betonowego, pochodzącego z rozbiórki elementów betonowych, budynków lub innych budowli o uziarnieniu 0-63.