**Zamawiający:**

Ochotnicza Straż Pożarna w Dygowie

ul. Ogrodowa 14

78-113 Dygowo

# Specyfikacja Istotnych

# Warunków Zamówienia (SIWZ)

**Przedmiot zamówienia:**

*„****Zakup dwóch lekkich wozów strażackich wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie w celu ochrony terenów cennych przyrodniczo przed pożarem i innymi zagrożeniami na obszarach powiatu kołobrzeskiego”***

**Zawartość opracowania:**

**ROZDZIAŁ I** INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

**ROZDZIAŁ II** OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**ROZDZIAŁ III** FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

**ROZDZIAŁ IV** PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zatwierdził:

|  |
| --- |
| *Marcin Tekiel**Prezes* *OSP Dygowo* |

Opracował:

|  |
| --- |
| *Elżbieta Retyk* *Andrzej Mazur**(Referat Budownictwa, Planowania i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Dygowo)* |

Dygowo, dnia 07 kwietnia 2017r.

###### Informacje ogólne

**Na specyfikację istotnych warunków zamówienia składa się:**

**Rozdział I** Instrukcja dla wykonawców (IDW)

**Rozdział II** Opis przedmiotu zamówienia

**Rozdział III**  Formularz oferty wraz z załącznikami

**Załącznik nr 1** Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania

**Załącznik nr 2** Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej *(Uwaga: załącznik składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp)*

**Załącznik nr 3** Wymagania techniczne pojazdu oraz sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie

**Rozdział IV** Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego

**ROZDZIAŁ I**

# INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

1. **ZAMAWIAJĄCY**

**Ochotnicza Straż Pożarna w Dygowie**

**ul. Ogrodowa 14**

**78-113 Dygowo**

numer telefonu: +48 (94) 3584608, numer faksu: +48 (94) 3584194

adres strony internetowej: www.bip.dygowo.pl, www.dygowo.osp.org.pl

NIP: 671-173-71-23; **REGON:** 331266776

godziny pracy zamawiającego: poniedziałek – piątek, od 700 do 1500;

zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotu zamówienia:

*„****Zakup dwóch lekkich wozów strażackich wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie w celu ochrony terenów cennych przyrodniczo przed pożarem i innymi zagrożeniami na obszarach powiatu kołobrzeskiego****”*

1. **TRYB POSTĘPOWANIA**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**
2. Przedmiotem zamówieniajest dostawa dwóch fabrycznie nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie. Szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych i warunków, jakim musi odpowiadać pojazd przedstawiony został w OPZ – Rozdział II SIWZ oraz w Załączniku nr 3 do oferty **„Wymagania techniczne pojazdów oraz sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie”.**
3. Kody CPV: 34.14.42.10 – 3 – Wozy strażackie
4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
5. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: **„Zakup dwóch lekkich wozów strażackich wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie w celu ochrony terenów cennych przyrodniczo przed pożarem i innymi zagrożeniami na obszarach powiatu kołobrzeskiego”,** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
6. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, KTÓRYCH SPEŁNIANIE WYMAGANE JEST OD WYKONAWCÓW**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy **nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:**

1. **kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,**
2. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej,**
3. **zdolności technicznej lub zawodowej.**

W celu potwierdzenia spełniania warunku, wskazanego w pkt. 2), Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż **1 000 000,00 zł** **(słownie: milion złotych),** poprzez załączenie do oferty opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego spełnienie niniejszego warunku.

W celu potwierdzenia spełniania warunku, wskazanego w pkt. 3), Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **wykonał co najmniej 2 dostawy samochodów ratowniczo-gaśniczych o wartości co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto każda,** poprzez załączenie do oferty dowodów, że dostawy zostały wykonane należycie (referencje).

1. **Przesłanki wykluczenia wykonawców**
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy pzp, tj.:
* pkt 12): wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
* pkt 13): wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
	+ o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016r. poz. 1137) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r.poz. 176 ze zm.),
	+ o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
	+ skarbowe,
	+ o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 769);
	+ pkt 14): wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13 j/w;
	+ pkt 15): wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
	+ pkt 16): wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
	+ pkt 17): wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
	+ pkt 18): wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
	+ pkt 19): wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
	+ pkt 20): wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
	+ pkt 21): wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541);
	+ pkt 22): wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
	+ pkt 23): wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1. Wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2), tj.: z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

1. Wykluczenie wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy pzp.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5pkt 2 ustawy pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie lit. d) niniejszego ustępu.
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, uwzględniając przesłanki, o których mowa wyżej.

***Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.***

1. **OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**
2. **Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie,** stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania - wg załącznika nr 1 do oferty.
3. **Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty wskazane w ust. 4 SIWZ** jako potwierdzenie, że Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
4. kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
5. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
6. zdolności technicznej lub zawodowej.
7. **Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę na tą samą część zamówienia, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**

Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Załączniku Nr 2, Rozdział III SIWZ.

1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 24 a ustawy pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. **INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA)**
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ustawy pzp.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 6 pkt. 1) IDW składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 6 pkt. 3) IDW składa każdy z wykonawców.
7. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
8. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

***Uwaga !***

***Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, a jego treść powinna dokładnie określać zakres umocowania.***

***Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.***

1. Wypełniając formularz ofertowy jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę: w miejscu np.: *„oznaczenie wykonawcy”* należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów występujących wspólnie, a nie tylko pełnomocnika.
2. Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została wybrana, zobowiązani są przed zawarciem umowy do przedstawienia zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.
3. **PODWYKONAWCY**
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
6. W ust. 11 formularza oferty wykonawca zobowiązany jest oświadczyć (dokonując odpowiedniego skreślenia) czy przedmiot zamówienia zamierza zrealizować sam, czy też zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, wskazując jednocześnie zakres (część) zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. W przypadku braku informacji w przedmiotowym zakresie, zamawiający uzna, że wykonawca będzie realizował zamówienie osobiście (siłami własnymi) bez udziału podwykonawców.
7. **INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW**
8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
9. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030), z uwzględnieniem wymogów dotyczących form składanych dokumentów, określonych w niniejszej SIWZ.

Zamawiający wyznacza Pana Andrzeja Mazur do kontaktowania się z wykonawcami:

tel.: 94/ 3584608, fax: 94/3584194, e-mail: a.mazur@dygowo.pl.

Adres zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Dygowie, ul. Ogrodowa 14, 78-113 Dygowo, strona internetowa: [www.bip.dygowo.pl](http://www.bip.dygowo.pl), www.dygowo.osp.org.pl

1. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanym dalej „rozporządzeniem”, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.
4. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania zamówienia: **31.08.2017 r.**

1. **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**
	* 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto w złotych polskich, która stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całego przedmiotu zamówienia, a jednocześnie będzie **kryterium wyboru oferty o wadze 70%.**
		2. Cena oferty jest ceną ryczałtową i nie podlega zmianie za wyjątkiem przypadków wskazanych w projekcie umowy (rozdział IV SIWZ).
		3. Cenę oferty należy podać w zapisie liczbowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
		4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
		w pełnym zakresie wynikającym ze SIWZ.
		5. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
		6. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**
3. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: **8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych, 00/100).**
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
5. pieniądzu,
6. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
7. gwarancjach bankowych,
8. gwarancjach ubezpieczeniowych,
9. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
10. Zamawiający dokona zwrotu wniesionego wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1-4 ustawy pzp.
11. Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 3 ustawy pzp.
13. Wadium w formie pieniężnej należy przelać na konto zamawiającego:

 **Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział Dygowo**

 **Nr konta: 66 8562 0007 0042 7256 2000 0010**

1. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin wpływu pieniędzy na konto zamawiającego, z uwzględnieniem terminu składania ofert.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu stanowiącego akceptowalną formę wadium należy złożyć wraz z ofertą w siedzibie Urzędu Gminy Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo (pokój nr 8 – Sekretariat), który w imieniu Zamawiającego prowadzi postępowanie o udzielenie którego stara się Wykonawca.

**Nie zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium spowoduje odrzucenie oferty.**

1. **SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**
2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
3. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Zamawiający dopuszcza składanie próśb o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pisemnie na adres zamawiającego podany w ust. 15 pkt. 1) niniejszego rozdziału, drogą elektroniczną na adres e-mail: a.mazur@dygowo.pl lub faksem na numer +48 (94) 35 84 194.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego. Zamawiający prześle jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania.
6. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**
7. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia i załączniki do oferty, winny być pod rygorem nieważności złożone w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
8. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty:
9. Oświadczenie wymagane ust. 6 pkt. 1) IDW,
10. Dokumenty wymagane w ust. 6 pkt. 2) IDW,
11. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.
12. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz 2016 poz. 352). O ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
13. Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu oferty zamieszczonym w Rozdziale III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem, w prawym dolnym rogu strony. Wszelkie dokumenty stanowiące ofertę muszą być podpisane przez osobę upoważnioną i opieczętowane pieczątką firmową. Poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i własnoręcznie parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy.
14. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Instrukcji, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty:
15. całkowitą cenę ryczałtową netto i brutto,
16. stawkę podatku VAT,
17. oferowany okres gwarancji na pojazd (obejmującej swoim zakresem zarówno podwozie, silnik, podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne jak i zabudowę pożarniczą),
18. parametry techniczne pojazdu w zakresie: roku produkcji podwozia, normy emisji spalin, mocy silnika,
19. parametry techniczne zabudowy w zakresie pojemności zbiornika wody.
20. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości złożenia przez wykonawcę oferty **wariantowej**.
21. Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia **umowy ramowej**.
22. Zamawiający **nie przewiduje** udzielenia **zamówień uzupełniających**, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
23. Zamawiający **nie przewiduje** przeprowadzenia **aukcji elektronicznej.**
24. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty **częściowej.**
25. Wykonawca występujący wspólnie z innym wykonawcą, nie może składać oferty jako samodzielny wykonawca lub występować wspólnie z jakimkolwiek innym wykonawcą w tym samym postępowaniu.
26. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta musi być czytelna.
27. W przypadku gdyby oferta lub załączniki do oferty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa **oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.** Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny oraz okresu gwarancji zawartych w ofercie.

**Oferta oraz załączniki do oferty złożone przez wykonawcę, który nie wykaże uzasadnienia zastrzeżenia informacji, ulegną automatycznemu odtajnieniu bez konieczności powiadomienia o tym fakcie wykonawcy.**

1. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do zamawiającego, opieczętowana pieczątką firmową wykonawcy i posiadać oznaczenia: *<<Oferta na udział w przetargu nieograniczonym pn.: „****Zakup dwóch lekkich wozów strażackich wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie w celu ochrony terenów cennych przyrodniczo przed pożarem i innymi zagrożeniami na obszarze powiatu kołobrzeskiego”*** *nie otwierać przed* ***19 kwietnia 2017r****.* ***godz. 1000****>>.*
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak pkt. 13) oraz dodatkowo podpisane **„zmiana”** lub **„wycofanie”**.
3. **MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**
4. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Dygowo (adres: ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, Sekretariat, pokój nr 8.
5. Termin składania ofert upływa dnia **19 kwietnia 2017 r. o godz. 945.**
6. Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 2) zostaną zwrócone wykonawcom niezwłocznie.
7. **OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

1. **MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT**
2. Zamawiający otworzy oferty w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu
**19 kwietnia 2017 r. o godz. 1000** do wskazanej siedziby, **pokój nr 1**.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi:
5. imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
6. całkowitą cenę ryczałtową netto i brutto,
7. stawkę podatku VAT,
8. oferowany okres gwarancji na pojazd (obejmującej swoim zakresem zarówno podwozie, silnik, podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne jak i zabudowę pożarniczą),
9. parametry techniczne pojazdu w zakresie: roku produkcji podwozia, normy emisji spalin, mocy silnika,
10. parametry techniczne zabudowy w zakresie pojemności zbiornika wody.
11. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
12. kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
13. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
14. ceny, okresu gwarancji, parametrów technicznych oferowanego pojazdu w zakresie: roku produkcji podwozia, normy emisji spalin, mocy silnika, parametrów technicznych zabudowy w zakresie pojemności zbiornika wody.
15. **KRYTERIA WYBORU OFERT I SPOSÓB OCENY OFERT**
16. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się kryterium:
17. **Cena ryczałtowa oferty brutto (C) - 70 %**

Punktacja w kryterium: „cena ryczałtowa oferty brutto (C)” zostanie obliczona wg wzoru:

 cena ryczałtowa oferty brutto najniższa

C = x 100 pkt x 70 %

 cena ryczałtowa oferty brutto badanej oferty

1. **Okres gwarancji na pojazd (G) - 10 %**
* punktacja za kryterium: „termin gwarancji jakości G”:
* 24 miesiące – 0 punktów,
* 36 miesięcy – 5 punktów,
* 48 miesięcy – 10 punktów.
* wykonawca zobowiązany jest wskazać liczbę miesięcy na jaką udziela gwarancji na pojazd (obejmującej swoim zakresem zarówno podwozie, silnik, podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne jak i zabudowę pożarniczą) w ust. 3 formularza oferty dokonując odpowiednich skreśleń: 24, 36 lub 48 miesięcy.
* w przypadku braku wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu na jaki zostaje udzielona gwarancja jakości, zamawiający uzna, że wykonawca udziela gwarancji na pojazd (obejmującej swoim zakresem zarówno podwozie, silnik, podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne jak i zabudowę pożarniczą) na minimalny okres, tj. 24 miesiące.
1. **Parametry techniczne podwozia (P) - 15 %, w tym:**

**P1 – rok produkcji podwozia (r)**

**P2 – norma emisji spalin (n)**

**P3 – moc silnika (m)**

* punktacja za kryterium: „parametry techniczne (P)”:

P = P1 + P2 + P3, w tym:

* punktacja w kryterium P1:

Rok produkcji podwozia 2016 = 0 pkt

Rok produkcji podwozia 2017 = 5 pkt

* punktacja w kryterium P2:

Norma emisji spalin EURO 5 = 0 pkt

Norma emisji spalin powyżej EURO 5 = 5 pkt

* punktacja w kryterium P3:

Moc silnika 170 KM = 0 pkt

Moc silnika powyżej 170 KM = 5 pkt

* wykonawca zobowiązany jest wskazać w ust. 4 formularza oferty dokonując odpowiednich skreśleń odpowiednio: rok produkcji podwozia, normę emisji spalin, moc silnika.
* w przypadku braku wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty wskazanych powyżej informacji, zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował odpowiednio: rok produkcji podwozia 2016, normę emisji spalin EURO 5, moc silnika 170 KM.
1. **Parametry techniczne zabudowy – pojemność zbiornika wody (Z) - 5 %**

Punktacja w kryterium: „parametry techniczne zabudowy – pojemność zbiornika wody (Z)” zostanie obliczona wg wzoru:

 pojazd z pojemnością zbiornika wody badanej oferty

Z = x 100 pkt x 5 %

 oferta na pojazd z największą pojemnością zbiornika wody

1. Ilość uzyskanych punktów w ocenie oferty stanowi sumę punktów za poszczególne kryteria: **(C) + (G) + (P) + (Z)**
2. Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta wykonawcy wynosi 100,00 punktów. Punkty wylicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Najkorzystniejszą ofertą, będzie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów za poszczególne kryteria, tj.: (C) + (G) + (P) + (Z).
4. W sytuacji gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
5. **UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**
6. Zamawiający udzieli zamówienia, poprzez zawarcie umowy z wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, odpowiadać będzie zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
8. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
9. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
10. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
11. unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

1. Zamawiający zamieści informacje o których mowa w pkt. 2) lit. a) i d) niniejszego ustępu, również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
2. Podpisanie umowy nastąpi po spełnieniu warunków zastrzeżonych w ust. 7 pkt. 6) IDW.
3. W przypadku wykonawców występujących wspólnie zamawiający będzie kierował korespondencję do ustanowionego pełnomocnika.
4. **ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. **PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU**
2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach określonych w art. 93 ustawy pzp.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
4. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
5. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3) Zamawiający udostępnia informacje o unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, na stronie internetowej.

1. **ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

1. **ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy pzp.

**W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).**

**ROZDZIAŁ II**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**pn.:** *„****Zakup dwóch lekkich wozów strażackich wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie w celu ochrony terenów cennych przyrodniczo przed pożarem i innymi zagrożeniami na obszarze powiatu kołobrzeskiego ”***

**OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie. Poniższe parametry dot. każdego z pojazdów.

**Wymagania podstawowe:**

* Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym" z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych;
* Musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą;
* Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji.

 **Parametry techniczno-użytkowe:**

* Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 7 500 kg. Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu: minimum 3%.
* Wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 170 KM, o zapłonie samoczynnym, spełniający normę emisji spalin min. Euro 5 bez stosowania dodatkowych płynów w układzie spalinowym.

**Podwozie z kabiną:**

* Fabrycznie nowy, nie starszy niż z 2016 roku;
* Wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4 (uterenowione);
* Wyposażony w systemy ABS i Immobilizer;
* Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji;
* Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia;
* Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu max 60 s. od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców;
* Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta;
* Pojazd wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne do holowania przyczepy. Samochód wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu;
* Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego (urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych);
* Autopompa w samochodzie dwuzakresowa;
* Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu;
* Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75, zawór kulowy do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną + instalacja odwadniająca zbiornik.
* Zabudowa wykonana z materiałów kompozytowych / aluminiowych.

**Wyposażenie samochodu składać się będzie z następujących elementów:**

* Pakiet ratownictwa ekologiczno-chemicznego składający się zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z następujących komponentów:
* ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi min. typ 3 wg normy PN-EN 14605+A1:2009, wraz z rękawicami i butami zapewniającymi odporność chemiczną (4 szt.);
* aparat ochrony układu oddechowego (4 szt.);
* sprzęt do wytwarzania kurtyny wodnej (1 szt.);
* zestaw przyrządów umożliwiających pomiar: stężeń wybuchowych, tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru (1 szt.);
* urządzenie wykrywające promieniowanie jonizujące (1 szt.);
	+ Torba ratownicza – 1 szt.;
	+ Radiostacje przewoźne/przenośne - 4 szt.;
	+ Latarki w wykonaniu EX - 4 szt.;
	+ Ładowarki - 4 szt.;
	+ Wyciągarka elektryczna o uciągu min. 5,4 t – 1 szt.;
	+ Zestaw do cięcia samochodów – 1 szt.;
	+ Maszt oświetleniowy – 1 szt.;
	+ Kamera cofania – 1 szt.;
	+ Geolokalizator – 1 szt.

**Gwarancja:**

* na pojazd (obejmująca swoim zakresem zarówno podwozie, silnik, podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne jak i zabudowę pożarniczą) – parametr punktowany w kryterium „Okres gwarancji na pojazd (G)”,
* na specjalistyczny sprzęt zamontowany w pojeździe – zgodnie z warunkami producenta dla danego sprzętu.

Szczegółowe warunki techniczne samochodów wraz z wyposażeniem określone zostały
w Załączniku nr 3 do oferty **„Wymagania techniczne pojazdu oraz sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie”**, który Wykonawca wypełnia w części oznaczonej, jako: *Wypełnia Wykonawca.*

**Warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, stanowiącym Rozdział IV niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia*.***

**ROZDZIAŁ III**

 ..........................................

*(oznaczenie wykonawcy)*

|  |
| --- |
| **FORMULARZ OFERTY** |

**Ochotnicza Straż Pożarna**

**ul. Ogrodowa 14**

**78-113 Dygowo**

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:
*„****Zakup dwóch lekkich wozów strażackich wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie w celu ochrony terenów cennych przyrodniczo przed pożarem i innymi zagrożeniami na obszarze powiatu kołobrzeskiego ”***

**My niżej podpisani:**

…………………………………………………………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

*(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)*

*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

* + 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą **cenę ryczałtową:**

**netto**: …............................................. PLN

podatek VAT: ………..%

**brutto:** …............................................. PLN

Oferowana cena ryczałtowa brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, określona powyżej, uwzględnia wszelkie koszty wynikające z wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia oraz obowiązków wykonawcy określonych w umowie, jak również należny podatek VAT.

1. Oświadczamy, że oferowany pojazd ……………………………. *(należy podać markę i model oferowanego pojazdu)* spełnia wszystkie wymagania przedstawione w OPZ – Rozdział II SIWZ.
2. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na pojazd (obejmującej swoim zakresem zarówno podwozie, silnik, podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne jak i zabudowę pożarniczą) na następujący okres:\*\*
	* 1. 24 miesięcy,
		2. 36 miesięcy,
		3. 48 miesięcy.
3. Oświadczamy, że oferowany pojazd posiada następujące parametry techniczne:\*\*\*
	1. Rok produkcji podwozia:
4. 2016,
5. 2017.
	1. Norma emisji spalin:
6. EURO 5,
7. powyżej EURO 5.
	1. Moc silnika:
8. 170 KM,
9. powyżej 170 KM.
10. Oświadczamy, że oferowany pojazd posiada następujące parametry techniczne zabudowy w zakresie pojemności zbiornika wody **………………………. dm3.**
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty
i wykonania przedmiotu zamówienia.
12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13. Zamówienie zamierzamy zrealizować w terminie określonym przez zamawiającego w ust. 10 rozdziału I specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
14. Wadium w kwocie 8.000,00 PLN zostało wniesione w formie: ………………………………………………………………................................................... .

Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy: ……………………………………………………………………………………………..…….. .

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
2. Oświadczamy, że:
	* + 1. przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować sami**\***
			2. zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujący zakres zamówienia:**\***

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Zakres (część) zamówienia, którego wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom |
|  |  |
|  |  |

Uwaga! W przypadku braku wskazania zakresu (części) zamówienia, której wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, zamawiający uzna, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi wykonawcy.

1. Załącznikami do niniejszej oferty są:
	* 1. …...................................................................................................................................

 (…)

1. **Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak/nie\***
2. **Wszelką korespondencję** w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:
3. Nazwa Wykonawcy/Imię i nazwisko: …………………………………………………………………..…..
4. Adres: ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

1. tel. ……………………………… fax ……………..……………..
2. e-mail: ……………………………………………………..………

………………………..

*(miejscowość i data)*

………………………….……………………………………….

*(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)*

***Uwaga****:*

* 1. *Należy zamieścić załączniki, zaświadczenia i dokumenty wymagane w instrukcji dla wykonawców.*
	2. ***\**** *Niepotrzebne skreślić*

*\*\* Wykonawca zobowiązany jest wskazać liczbę miesięcy na jaką udziela gwarancji jakości, tj. 24, 36 lub 48 miesięcy, dokonując odpowiednich skreśleń.*

*\*\*\* Wykonawca zobowiązany jest wskazać rok produkcji podwozia (2016 lub 2017), normę emisji spalin (EURO 5 lub powyżej EURO 5), moc silnika (170 KM lub powyżej 170 KM), dokonując odpowiednich skreśleń.*

**Zamawiający:**

**Ochotnicza Straż Pożarna**

**ul. Ogrodowa 14**

**78-113 Dygowo**

**Wykonawca:**

………………………………………

*(oznaczenie wykonawcy)*

|  |  |
| --- | --- |
| **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA,****składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp** | **Załącznik nr 1 do oferty** |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:

*„****Zakup dwóch lekkich wozów strażackich wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie w celu ochrony terenów cennych przyrodniczo przed pożarem i innymi zagrożeniami na obszarze powiatu kołobrzeskiego ”***

1. **Oświadczenie, dotyczące wykonawcy:**

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp.

…………………………

*(miejscowość i data)*

………………………….……………………………………….

*(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………. ustawy pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp)*. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

*(miejscowość i data)*

………………………….……………………………………….

*(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)*

1. **Oświadczenie, dotyczące podanych informacji:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

…………………………

*(miejscowość i data)*

………………………….……………………………………….

*(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)*

**Zamawiający:**

**Ochotnicza Straż Pożarna**

**ul. Ogrodowa 14**

**78-113 Dygowo**

**Wykonawca:**

………………………………………

 *(oznaczenie wykonawcy)*

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI****DO GRUPY KAPITAŁOWEJ** | **Załącznik nr 2 do oferty** |

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy pzp, w związku z zamieszczoną na stronie internetowej zamawiającego informacją z otwarcia ofert, dotyczącą zamówienia publicznego pn.:

*„****Zakup dwóch lekkich wozów strażackich wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie w celu ochrony terenów cennych przyrodniczo przed pożarem i innymi zagrożeniami na obszarze powiatu kołobrzeskiego ”***

oświadczam, że

**\*** nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

**\*** należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty:

…………………………………….

…………………………………….

Jednocześnie oświadczam, że powiązania z innym w/w Wykonawcą/cami prowadzą\*/ nie prowadzą\* do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Na potwierdzenie tego przedkładam następujące dowody i wyjaśnienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

*(miejscowość i data)*

………………………….……………………………………….

*(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)*

\*niepotrzebne skreślić

***Uwaga !***

*W przypadku wykonawców występujących wspólnie, każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć powyższą informację.*

**Wykonawca:**

………………………………………

*(oznaczenie wykonawcy)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagania techniczne pojazdU oraz sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie** | **Załącznik nr 3 do oferty** |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:

***„Zakup dwóch lekkich wozów strażackich wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie w celu ochrony terenów cennych przyrodniczo przed pożarem i innymi zagrożeniami na obszarze powiatu kołobrzeskiego”***

my niżej podpisani:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

*(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)*

*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia **zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **WymagaNIA MinimALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **Wypełnia Wykonawca\*** |
| **1.** | **Wymagania podstawowe** |
| 1.1. | Pojazd musi spełniać aktualne wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. |  |
| 1.2. | Pojazd musi spełniać przepisy aktualnej polskiej normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. |  |
| 1.3. | Pojazd musi spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” Rozporządzenia MSWiA (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z 2007 r.) i Rozporządzenia zmieniającego (Dz. U. Nr 85 poz. 553 z 2010 r.). |  |
| 1.4. | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą (CNBOP). Świadectwo ważne na dzień odbioru pojazdu.Należy potwierdzić spełnienie wymagań i załączyć kompletne świadectwo dopuszczenia przy odbiorze samochodu. | ­­ |
| 1.5. | Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym.W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy.Aktualne świadectwo homologacji należy załączyć do oferty. |  |
| **2.** | **Parametry techniczno-użytkowe** |
| 2.1. | Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 7 500 kg. Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu musi wynosić minimum 3%. |  |
| 2.2. | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 170 KM, o zapłonie samoczynnym, spełniający normę emisji spalin min. Euro 5 bez stosowania dodatkowych płynów w układzie spalinowym. W przypadku spełnienia normy emisji spalin powyżej Euro 5 dopuszcza się stosowanie dodatkowych płynów w układzie spalinowym, z zastrzeżeniem, że brak ww. płynów nie może powodować ograniczenia momentu obrotowego sinika podczas prowadzenia akcji gaśniczej. | *Podać typ i parametry charakterystyczne silnika.* |
| **3.** | **Podwozie z kabiną** |
| 3.1. | Samochód fabrycznie nowy, nie starszy niż z 2016 roku. | *Podać markę, typ i model podwozia.**Podać rok produkcji podwozia.* |
| 3.2. | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym **4x4 (uterenowione)** z: * manualną skrzynią biegów,
* skrzynią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych,
* blokadą mechanizmu różnicowego osi napędowych,

Ogumienie pojazdu powinno być szosowo-terenowe, dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu oraz jego przeznaczenia, a nośność ogumienia powinna być dostosowana do nacisku koła. Ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórcy dla danej opony i obciążenia pojazdu. | *Podać typ układu napędowego.**Podać typ i model skrzyni biegów.**Podać markę, typ i model ogumienia.* |
| 3.3. | Samochód wyposażony w:* system ABS,
* immobilizer,
* centralny zamek drzwi kabiny.

W przypadku ręcznego wyłączenia systemu przeciwblokującego kół podczas hamowania kierowca powinien być jednoznacznie informowany o jego wyłączeniu. |  |
| 3.4. | Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji.Zawieszenie osi przedniej i tylnej: * mechaniczne,
* stabilizator przechyłów.
 |  |
| 3.5. | Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika, z miejscami dla załogi min. 4 strażaków w układzie miejsc 1+1+x (x=zakres od 2 do 4, siedzenia przodem do kierunku jazdy). W przypadku kabiny składającej się z oddzielnych modułów, powinna być zapewniona możliwość kontaktu, co najmniej głosowego pomiędzy przedziałem załogi i kabiną kierowcy.Kabina wyposażona w: * klimatyzację,
* system ogrzewania kabiny niezależny od pracy silnika,
* reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony,
* lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu,
* oświetlenie do czytania map w miejscu siedzenia dowódcy,
* elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby po stronie kierowcy i dowódcy,
* elektrycznie / mechanicznie opuszczane i podnoszone szyby w przedziale załogowym,
* elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka główne zewnętrzne po stronie kierowcy i dowódcy,
* dodatkowe lusterko tzw. krawężnikowe z prawej strony kabiny oraz tzw. dojazdowe z przodu kabiny,
* poręcz do trzymania umiejscowiona w tylnej części kabiny.
 |  |
| 3.6. | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki.Wszystkie pasy dwupunktowe powinny być tego samego typu. Zatrzaski (zapięcia) wszystkich pasów bezpieczeństwa powinny wymagać identycznych czynności obsługowych.Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, antypoślizgowym, odpornym na rozdarcie i ścieranie.Fotel dla kierowcy (parametry minimalne)**:*** z regulacją wysokości,
* z regulacją odległości,
* z regulacją pochylenia oparcia,
* z funkcją tłumienia drgań.

Fotel dla pasażera - dowódcy (parametry minimalne)**:*** z regulacją odległości,
* z regulacją pochylenia oparcia.
 |   |
| 3.7. | Instalacja pneumatyczna pojazdu musi zapewniać możliwość wyjazdu w ciągu max 60 s. od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |  |
| 3.8. | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta.Silnik powinien być zdolny do ciągłej pracy przez minimum 4 h w normalnych warunkach pracy dla tego typu urządzenia w czasie postoju samochodu.Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewnić co najmniej 300 km jazdy drogowej lub pracę wyposażenia zamontowanego na stałe (urządzeń napędzanych silnikiem samochodu) w normalnych warunkach przez 4 h. |  |
| 3.9. | Pojazd wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne do holowania przyczepy. Samochód wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu. |  |
| 3.10. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i świetlne) pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. 2 głośniki kompaktowe o mocy min. 100W każdy bądź zamiennie 1 głośnik o mocy min. 200W - umieszczone w komorze silnika (lub inne rozwiązanie umiejscowienia ustalone na etapie produkcji pojazdu).Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie, zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez klakson pojazdu. Manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy.Wymagana funkcjonalność podstawowa:* załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem,
* minimum 3 różne tryby pracy w ciągu dnia i nocy.

Pojazd wyposażony w urządzenia świetlne:* lampa zespolona z napisem „STRAŻ” z niebieskimi lampami LED - umieszczona na dachu kabiny,
* 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED - umieszczone z przodu pojazdu,
* min. 1 lampa niebieska LED - umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu pojazdu,
* pomarańczowa „fala świetlna” LED - umieszczona na tylnej ścianie nadwozia.
 |  |
| 3.11. | W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia:* radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu.
* radio z odtwarzaczem CD,
* podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem.
 | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn. radiotelefonu.* |
| 3.12. | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie:* sygnalizacja świetlana i akustyczna otwarcia żaluzji skrytek i podestów,
* sygnalizacja świetlana i akustyczna informująca o wysunięciu masztu,
* sygnalizacja świetlana i akustyczna załączonego gniazda ładowania akumulatorów,
* główny wyłącznik oświetlenia skrytek,
* sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy,
* kontrolka włączenia autopompy,
* wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
* wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
* wskaźnik niskiego i wysokiego ciśnienia.
 |  |
| 3.13. | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu**.** Dopuszcza się, aby wyłącznik główny nie rozłączał urządzeń, które wymagają stałego zasilania. |  |
| 3.14. | Pojazd wyposażony w integralny układ z wyrzutnikiem do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V, z gniazdem przyłączeniowym z wtyczką i przewodem umieszczonym po lewej stronie.Złącze musi być samorozłączalne w momencie rozruchu silnika. W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Ładowarka (prostownik) na wyposażeniu samochodu. |  |
| 3.15. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). |  |
| 3.16. | Kolory samochodu:* elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym,
* błotniki i zderzaki – w kolorze białym,
* kabina, zabudowa – w kolorze czerwonym RAL 3000,
* żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium,
* elementy ozdobne i inne (klamki, uchwyty itp.) - w kolorze naturalnym.
 |  |
| **4.** | **Zabudowa pożarnicza** |
| 4.1. | Zabudowa pożarnicza wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję, tj.:* konstrukcja - stal nierdzewna / aluminium / kompozyt poliestrowy,
* poszycie zewnętrzne - stal nierdzewna / kompozyt poliestrowy,
* wewnętrzne poszycia skrytek - anodowana blacha aluminiowa (dopuszcza się wyłożenie spodów skrytek blachą nierdzewną),
* półki sprzętowe - anodowana blacha aluminiowa.

Zabudowa musi posiadać minimum po 2 przedziały sprzętowe (skrytki) na bokach pojazdu i jeden z tyłu pojazdu (w układzie 2+2+1).Zabudowa musi być wykonana bez ostrych krawędzi, starannie wykończona i zabezpieczona. Zabudowa powinna umożliwiać ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych”.Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia (Wykonawca ponosi koszt montażu). Zamawiający dostarczy Wykonawcy posiadany sprzęt do zamontowania. |  |
| 4.2. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie - podwójne listwy LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W przypadku zastosowania dodatkowych dolnych skrytek otwieranych przez podesty boczne, muszą być one również wyposażone w oświetlenie - listwy LED, włączane automatycznie po otwarciu podestu.  |  |
| 4.3. | Pojazd musi posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu składające się z lamp bocznych typu LED, zamontowanych w balustradach bocznych zabudowy lub składające się z zewnętrznych listew LED, zamontowanych w prowadnicach listew rynienkach nad żaluzjami.Ww. oświetlenie musi zapewnić w każdych warunkach pogodowych natężenie co najmniej 5 lx, zmierzone na poziomie podłoża wokół samochodu oprócz kabiny, na szerokości 1 m od boków oraz tyłu samochodu. Dostęp do stanowisk obsługi, platform roboczych oraz dostępnych części dachu powinien być oświetlony. Zabudowa musi posiadać:* oświetlenie powierzchni dachu lampami typu LED,
* oświetlenie wnętrza skrzyni sprzętowych na dachu lampami typu LED.

Pojazd musi posiadać możliwość sterowania ośw. zewn. z przedziału autopompy. |  |
| 4.4. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi. Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji – typu rurkowego. |  |
| 4.5. | Skrytki zabudowy mają być wyposażone w szuflady / wysuwane tace, które muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie wysuniętej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic).Szuflady / tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.Półki sprzętowe muszą mieć możliwość regulacji położenia (ustawienia) wysokości.Konstrukcja skrytek musi zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza oraz wentylację. |  |
| 4.6. | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrady ochronne dachu wykonane jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą lub barierki rurkowe z materiałów niekorodujących.Na dachu zabudowy zamontowane: * zamykana skrzynia aluminiowa o min. wymiarach 1400 x 460 x 270 mm na drobny sprzęt, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED,
* uchwyty na drabinę nasadkową, węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.

Wejście na dach musi umożliwiać drabinka, umiejscowiona z tyłu pojazdu, wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Drabinka umieszczona po prawej stronie zabudowy.  |  |
| 4.7. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| **5.** | **Układ wodno-pianowy** |
| 5.1. | Zbiornik wody o pojemności min. 750 dm3, wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny.Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Wlot wyposażony w sito.Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. | *Podać rzeczywiste parametry techn. zbiornika wody.* |
| 5.2. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wodnego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. | *Podać rzeczywiste parametry techn. zbiornika środka pianotwórczego.* |
| 5.3. | Układ wodno-pianowy wyposażony w automatyczny / ręczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy. Automatyczny dozownik musi być wyposażony dodatkowo w sterowanie ręczne (w trybie awaryjnym, gdy nie zadziała automatyczny układ dozowania środka pianotwórczego). |  |
| 5.4. | Autopompa dwuzakresowa o parametrach:* wydajność stopnia niskiego ciśnienia – co najmniej 800 l/min. przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5 m,
* wydajność stopnia wysokiego ciśnienia – co najmniej 150 l/min. przy ciśnieniu 40 bar.

Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:* 2 nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach,
* linii szybkiego natarcia.

Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:* z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.,
* z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.

Na wlocie ssawnym autopompy, zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn. autopompy.* |
| 5.5. | W przedziale autopompy na pulpicie sterowniczym pompy powinny znajdować się, co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze:* urządzenia kontrolno-pomiarowe pompy, w tym licznik godzin pracy pompy,
* wyłącznik silnika pojazdu,
* wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
* wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku samochodu,
* wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnik,
* regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę.

Ponadto na stanowisku obsługi powinien znajdować się schemat układu wodnego lub wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów.Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca obsługi pompy (dotyczy to również sterowania dozownikiem i urządzeniem odpowietrzającym, jeśli są one sterowane ręcznie).W przedziale autopompy należy zamontować zespół sterowania automatycznym / ręcznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy.Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik oraz mikrofon radiotelefonu przewoźnego.Przedział pracy autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika. Sterowanie ogrzewaniem z kabiny kierowcy. |  |
| 5.6. | Układ wodno-pianowy musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża co najmniej 30 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany.Linia szybkiego natarcia powinna umożliwiać podawanie wody lub piany z prądownicy, bez względu na stopień rozwinięcia linii. Musi istnieć możliwość zwijania i rozwijania węża przez jednego strażaka.Zwijadło musi być wyposażone w napęd elektryczny i ręczny.Wąż powinien nawijać się na bęben zwijadła bez załamań i zagnieceń. |  |
| 5.7. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 5.8. | Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami:* nasada wodna zasilająca - kolor niebieski,
* nasada wodna tłoczna - kolor czerwony,
* nasada środka pianotwórczego - kolor żółty.
 |  |
| **6.** | **Wyposażenie do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof** |
| 6.1. | Pakiet ratownictwa ekologiczno-chemicznego składający się zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z następujących komponentów:* ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi min. typ 3 wg normy PN-EN 14605+A1:2009, wraz z rękawicami i butami zapewniającymi odporność chemiczną (4 szt.),
* aparat ochrony układu oddechowego z maską i sygnaliz. bezruchu (4 szt.),
* sprzęt do wytwarzania kurtyny wodnej (1 szt.),
* zestaw przyrządów umożliwiających pomiar: stężeń wybuchowych, tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru (1 szt.),
* urządzenie wykrywające promieniowanie jonizujące (1 szt.).
 | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn. poszczególnych sprzętów.* |
| 6.2. | Torba ratownicza (1 szt.)* wykonanie z powlekanego materiału, wodoodpornego o niskiej ścieralności,
* posiada uchwyty umożliwiające transport zestawu w ręku (w pozycji poziomej i pionowej), na ramieniu, plecach i na klatce piersiowej,
* wyposażona w zestaw ratowniczy pierwszej pomocy medycznej typu PSP R1.
 | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn.* |
| 6.3. | Radiostacje przewoźne / przenośne (4 szt.)* zamontowane w kabinie na specjalnym podeście,
* ilość kanałów: min. 16,
* częstotliwość: 136-174 MHz,
* regulowany poziom mocy,
* przycisk alarmowy,
* przeciętny czas pracy na jednym naładowanym akumulatorze NiMH: min. 8 h przy dużej mocy i min. 11 h przy małej mocy,
* spełnia normy MIL810 C/D/E oraz IP54.
 | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn.* |
| 6.4. | Latarki w wykonaniu EX (4 szt.)* służące do oświetlania identyfikacyjnego miejsca zdarzenia, m.in. w zadymionych pomieszczeniach,
* bezpieczne w użyciu w środowisku z zagrożeniem wybuchowym,
* źródło światła: LED / xenon,
* obudowa latarki: propolimer,
* zasilanie: akumulatorowe,
* rodzaj ładowania: 230V AC + 12V DC,
* kolor obudowy: pomarańczowy,
* siła światła: min. 27 000 kandeli,
* czas świecenia: min. 6 h.
 | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn.* |
| 6.5. | Ładowarki (4 szt.)* służące do ładowania latarek i radiostacji wskazanych w pkt. 6.3. i 6.4.,
* rodzaj ładowania: 230V AC + 12V DC.
 | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn.* |
| 6.6. | Wyciągarka elektryczna o uciągu min. 5,4 t (1 szt.)* zamontowana z przodu pojazdu,
* wyposażona w prowadnicę rolkową, układ sterowania, hamulec elektryczny, zabezpieczenie przeciążeniowe, napinacz liny, dodatkowe zblocze i pokrowiec,
* długość liny: min. 25 m.
 | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn.* |
| 6.7. | Zestaw do cięcia samochodów (1 szt.)Narzędzia hydrauliczne muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13204. Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym dokumentem.Nożyce hydrauliczne:* klasyfikacja cięcia wg PN-EN 13204: min. H,
* rozwarcie ostrzy: min. 160 mm,
* waga: max. 15 kg.

Rozpieracz ramieniowy:* siła rozpierania wg PN-EN 13204: min. 49 kN,
* rozwarcie ramion: min. 700 mm,
* waga: max. 20 kg.

Agregat hydrauliczny:* do jednoczesnego zasilania 2 narzędzi hydraulicznych,
* zwijadło wężowe z 2 parami węży hydraulicznych o dł. min. 10 m,
* silnik benzynowy / elektryczny.
 | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn.* |
| 6.8. | Maszt oświetleniowy (1 szt.)Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z dwoma reflektorami, wyposażonymi w lampy LED z soczewkami zapewniającymi szerokie rozproszenie światła. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. W czasie jazdy samochodem po nierównościach nie może następować samoczynne wysuwanie się masztu. Mechanizmy podnoszące masztu powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1846-3.Wymagane parametry: * łączny strumień świetlny: co najmniej 20 000 lumenów,
* wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów: co najmniej 4,5 m,
* obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 135º - w obie strony,
* sterowanie masztem musi odbywać się ze stanowiska obsługi masztu (z poziomu ziemi),
* oprócz przewodowego, wymagane jest bezprzewodowe sterowanie (za pomocą pilota) obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia masztu, dla każdego reflektora osobno (zasięg min. 50 m),
* w kabinie kierowcy musi znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu,
* wysunięcie masztu musi nastąpić tylko podczas postoju pojazdu, po zaciągnięciu hamulca ręcznego,
* operator masztu musi mieć możliwość zatrzymania wysuwu głowicy masztu na dowolnej wysokości i sterowania masztem na różnej wysokości,
* maszt musi posiadać zasilanie 12V z instalacji samochodu,
* instalacja samochodu musi umożliwiać podłączenie wspomagania zasilania agregatem prądotwórczym 230V,
* agregat wspomagający zasilanie masztu musi posiadać moc min. 2,2 kVA i musi być wyposażony w układ elektronicznej regulacji napięcia,
* stopień ochrony agregatu: min. IP 54.
* tablica kontrolno-sterująca masztu oświetleniowego i agregatu powinna być umieszczona w pierwszej skrytce za kabiną.
 | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn.* |
| 6.9. | Kamera cofania (1 szt.)* kąt widzenia kamery: min. 120 stopni,
* kamera wyposażona w pilot zdalnego sterowania,
* monitor: co najmniej 7-calowy ekran LCD, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy.
 | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn.* |
| 6.10. | Geolokalizator (1 szt.)* odbiornik GPS z aktualną cyfrową mapą Polski i systemem nawigacji,
* monitoring online w czasie rzeczywistym,
* nieograniczona historia ze szczegółowymi raportami przebytych tras,
* współpraca z dowolnym komputerem podłączonym z internetem,
* wizualizacja tras na mapach,
* działanie za pomocą sygnału GSM, GPS, GPRS.
 | *Podać markę, typ, model i rzeczywiste parametry techn.* |
| **7.** | **Wyposażenie podstawowe pojazdu** |
| 7.1. | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, tj. co najmniej: * klin do kół – 1 szt.,
* klucz do kół – 1 szt.,
* podnośnik hydrauliczny z dźwignią – 1 szt.,
* trójkąt ostrzegawczy – 1 szt.,
* apteczka – 1 szt.,
* gaśnica – 1 szt.

Pojazd wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe. Wyklucza się możliwość przewożenia koła na dachu pojazdu. Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe. Dodatkowo pojazd wyposażony w:* kamizelki ostrzegawcze, spełniające wymagania normy EN 471:1994 i posiadające znak bezpieczeństwa CE w kolorze żółtym z pasami fluoroscencyjnymi i napisami „STRAŻ” (dla każdego z członków załogi),
* linę stalową zakończoną obustronnie oczkiem o długości co najmniej 3 m, o wytrzymałości dostosowanej do rzeczywistej masy całkowitej pojazdu.
 |  |
| **8.** | **Oznakowanie pojazdu** |
| 8.1. | Wykonanie oznakowania pojazdu numerami operacyjnymi, zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP + na drzwiach kabiny kierowcy oznakowanie nazwą OSP, wskazaną przez Zamawiającego. Dodatkowo oznakowanie kabiny / zabudowy pojazdu logotypami dot. otrzymanego dofinansowania.  |  |
| **9.** | **Gwarancja** |
| 9.1. | Gwarancja:* na pojazd (obejmująca swoim zakresem zarówno podwozie, silnik, podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne jak i zabudowę pożarniczą) – min. 24 miesiące,
* na specjalistyczny sprzęt zamontowany w pojeździe – zgodnie z warunkami producenta dla danego sprzętu.
 |  |

**\* Prawą stronę tabeli wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.**

**Należy wypełnić stosując słowa „Spełnia” lub „Nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „Nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp).**

………………………..

*(miejscowość i data)*

………………………….……………………………………….

*(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)*

**ROZDZIAŁ IV**

 **Umowa nr ……………………..**

**zawarta w dniu** ………………… **w Dygowie**

pomiędzy:

**Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Dygowie przy ul. Ogrodowej 14**,NIP: 6711737123; REGON: 331266776 zwaną dalej **Zamawiającym,**  reprezentowaną w niniejszej umowie przez: **Marcina Tekiel** **– Prezesa OSP**,

a

……………………...……………………………………………………………………………

z siedzibą ...........................................................................................................................

NIP: ………………………..; REGON: …………………………………, zwaną dalej **Wykonawcą**, reprezentowaną w niniejszej umowie przez:

…………………………………………………………………………………………………..

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych lekkich wozów strażackich wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie, zgodnie z ofertą wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określono w rozdziale II SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: **„Zakup dwóch lekkich wozów strażackich wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie w celu ochrony terenów cennych przyrodniczo przed pożarem i innymi zagrożeniami na obszarze powiatu kołobrzeskiego”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

**§ 2**

**Oświadczenie Wykonawcy**

Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy o którym mowa w § 1 spełnia wymogi określone w SIWZ oraz polskich norm i przepisów dotyczących wymagań dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych i specjalnych.

**§ 3**

**Termin wykonania**

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: **do 31.08.2017 r.**
2. Za termin wykonania zamówienia uważa się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy.

**§ 4**

**Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
2. zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy najpóźniej na 3 dni przed tym terminem;
3. dostarczenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu oraz potwierdzających spełnianie norm i przepisów;
4. nieodpłatnego przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi samochodu i sprzętu specjalistycznego będącego przedmiotem umowy oraz zapoznania z warunkami gwarancji, przeglądami technicznymi gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi - w dniu odbioru;
5. ponoszenia odpowiedzialności i ryzyka związanego z dostawą przedmiotu zamówienia do czasu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego;
6. poniesienia kosztów przygotowania samochodu do jego odbioru przez Zamawiającego, w tym zapewnienia odpowiedniego poziomu wymaganych płynów eksploatacyjnych oraz maksymalnego poziomu paliwa w zbiorniku.
7. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym na następujących warunkach:
8. serwis w najbliższej odległości od siedziby Zamawiającego,
9. wymagane przeglądy okresowe wykona na własny koszt oraz zapewni niezbędne materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania tych przeglądów,
10. podjęcie naprawy samochodu w miejscu jego postoju, a w przypadku braku możliwości usunięcia wady na miejscu, Wykonawca zapewnia i ponosi koszt transportu do wyznaczonego przez niego serwisu,
11. podjęcie usunięcia wady nie może przekraczać 2 dni od chwili zgłoszenia,
12. zakończenie usunięcia wady nie może przekraczać 7 dni od daty zgłoszenia.

**§ 5**

**Obowiązki Zamawiającego**

Zamawiający jest zobowiązany do:

1. dokonania odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 8;
2. terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

**§ 6**

**Wynagrodzenie**

1. Za realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają **wynagrodzenie ryczałtowe**, w wysokości:

- **cena netto** w wysokości:.............................. zł

 słownie złotych: ..........................................................................................

- **podatek VAT** …………………….**%**

- **cena brutto** (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:.............................. zł

 słownie złotych: ..........................................................................................

1. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie.
2. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy.
3. Rozliczenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy odbędzie się w oparciu o fakturę wystawioną na Zamawiającego, tj. Ochotniczą Straż Pożarną w Dygowie.
4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół zdawczo-odbiorczy, potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy bez wad i przyjęcie go bez zastrzeżeń.
5. Faktura za realizację przedmiotu umowy dostarczona zostanie przez Wykonawcę do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie, ul. Ogrodowa 14, 78-113 Dygowo.
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
7. Za datę wykonania świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

**§ 7**

**Podwykonawstwo**

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia oraz nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

**§ 8**

**Odbiór przedmiotu umowy**

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w Dygowie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru sporządzonym przez Zamawiającego w dwóch egzemplarzach, zwanym dalej protokołem zdawczo – odbiorczym, podpisanym przez przedstawicieli stron oraz przedstawiciela OSP Dygowo i Czernin.
3. W protokole zdawczo – odbiorczym stwierdza się zgodność dostawy z umową
i szczegółową specyfikacją techniczną, brak zewnętrznych uszkodzeń i wad oraz kompletność przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w czynnościach odbioru, usunąć stwierdzone wady oraz przekazać niezbędne dokumenty, w szczególności:
5. wszelkie dokumenty samochodu, w tym umożliwiające jego zarejestrowanie (jako samochód specjalny),
6. świadectwo homologacji pojazdu,
7. aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej,
8. kartę pojazdu,
9. instrukcję obsługi w języku polskim,
10. instrukcję dotyczącą eksploatacji,
11. certyfikaty jakości i atesty.
12. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony samochód i/lub wyposażenie lub/i niezbędne dokumenty jest/są niezgodny/niezgodne z opisem określonym w SIWZ i ofercie, lub/i posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia lub innych zastrzeżeń, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru, wyznaczy termin na usunięcie wad i drugi termin odbioru przedmiotu umowy.
13. Odmowa przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca nie zwalnia z naliczania Wykonawcy kar umownych w przypadku niedotrzymania terminu dostawy określonego w § 3.
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu, a koszt transportu do miejsca odbioru, uruchomienia samochodu zawarty jest w cenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1 niniejszej umowy.

**§ 9**

**Gwarancja i rękojmia**

* 1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji:
1. na pojazd (obejmującą swoim zakresem zarówno podwozie, silnik, podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne jak i zabudowę pożarniczą) - **… miesiące (-y);**
2. na specjalistyczny sprzęt zamontowany w pojeździe – zgodnie z warunkami producenta dla danego sprzętu.
	1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne w dniu odbioru przedmiotu umowy.
	2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu umowy.
	3. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.

**§ 10**

**Kary umowne**

1. **Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:**

1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości **10%** wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
2. za zwłokę w dostawie określonego w umowie przedmiotu dostawy – w wysokości **0,2%** wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;
3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości **0,2%** wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
4. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie objętym gwarancją lub  rękojmią - w wysokości **0,2%** wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, będą potrącane z faktury Wykonawcy, kary potrącane będą automatycznie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

**§ 11**

**Osoby do kontaktów**

1. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Wykonawcy: .................................................... - tel. kontaktowy: ..........................., e-mail: ……………………………..
2. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego: Andrzej Mazur – inspektor Urzędu Gminy Dygowo - tel. kontaktowy: 94 35 84 608, e-mail: a.mazur@dygowo.pl
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi istotnej zmiany treści Umowy.

**§ 12**

**Odstąpienie od umowy**

Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego oraz w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej niezrealizowanej części z ważnych powodów, w terminie do 14 dni licząc od dnia stwierdzenia ich wystąpienia przez Zamawiającego. Za ważne powody uważa się przypadki gdy:

1) termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, zostanie przekroczony o więcej niż 14 dni z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

2) Zamawiający stwierdzi wady fizyczne lub prawne sprzętu, a Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

**§ 13**

**Postanowienia końcowe**

1. Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści lub niemożność osiągnięcia celu Umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do:

- wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych i z zakresu ochrony środowiska,

- działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy,

- działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia,

- gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej,

- klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz siły wyższej,

-nieprzewidywalnych warunków gruntowych (w tym w szczególności kolizji z sieciami i obiektami podziemnymi nieujętymi na mapach zasadniczych z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, warunków geologicznych nieopisanych w dokumentacji projektowej, których nie dało się przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności)

- opóźnienia w przekazaniu placu budowy prze Zamawiającego,

- zmiany w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub

-zmiany obowiązujących przepisów prawa,

 - zmiany zakresu robót powierzonego podwykonawcom.

2. W sytuacjach określonych w ust. 1. Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń
i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania Przedmiotu Umowy, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa
i obowiązki.

3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2, Strony dopuszczają możliwość

1) zmian redakcyjnych Umowy oraz

2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron,

3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również

4) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy,

w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy.

W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy.

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. dalej jako „Prawo zamówień publicznych”) oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

4. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych.

6. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**