SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1.0.9. OGRODZENIE

Temat: 
 
Remont budynku

OBIEKT: Budynek użyteczności publicznej –  remiza OSP

ADRES LOKALIZACJI  : Czernin 8; 78-113 Dygowo    

 
INWESTOR : Urząd Gminy w Dygowie  78-113 Dygowo ul.Kolejowa1

OPRACOWAŁ:  mgr inż. Tadeusz Dyrla upr. nr. A/PNB/8300/105/81

                      
Kołobrzeg  maj 2012

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH - OGRODZENIE
OGRODZENIE Z SIATKI STALOWEJ OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ
NA SŁUPKACH STALOWYCH OCYNKOWANYCH POWLEKANYCH
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego Wspólnego Słownika Zamówień   (CPV) 45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń
SPIS TREŚCI:
1.	ZAKRES ROBÓT OBJETYCH SPECYFIKACJA
2.	OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT
3.	MATERIAŁY
4.	SPRZET
5.	TRANSPORT
5.1. Wymagania ogólne
5.2 Wymagania szczegółowe
6.	WYKONANIE ROBÓT
6.1. Ogólne warunki wykonania robót 6.2.Parametry użytkowe ogrodzenia
6.3.	Warunki szczegółowe wykonania
6.4.	Konstrukcja ogrodzenia
6.5.	Wytyczne fundamentowania słupków
6.6.	Ustawienie słupków
6.7.	Rozpięcie siatki ogrodzeniowej  
6.8.	Konserwacja
6.9.	Kolorystyka
7.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.1.	Ogólne zasady
7.2.	Badania przed przystąpieniem do robót
7.3.	Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
7.4.	Pomiary pomontażowe w zakresie prawidłowość  wykonania ogrodzenia
7.5.	Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

8.	OBMIAR ROBÓT
9.	ODBIÓR ROBÓT

10.	PŁATNOSCI
11.	PRZEPISY ZWIAZANE
1.	ZAKRES ROBÓT OBJETYCH SPECYFIKACJA
1.1.	Zakres robót objętych specyfikacją dotyczą prowadzenia robót w zakresie wykonania ogrodzenia, a w
szczególności wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej, powlekanej mocowanej na słupkach stalowych ocynkowanych osadzonych w stopach betonowych monolitycznych, wykonanych na budowie.
1.2.	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej:
a)	Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia.
b)	Zabetonowanie słupków w stopach
c)	Osadzenie przypór do słupków narożnych i środkowych na odcinku I i IV,
d)	Montaż siatki stalowej ocynkowanej, powlekanej,
2.	OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT
2.1.	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera.
2.2.	Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca przeprowadzi niezbędne uzgodnienia z użytkownikiem.
2.1.	
3.	MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:
a)	Stopy betonowe wylewane na budowie
b)	Siatka druciana pleciona, ślimakowa wykonana z drutu ocynkowanego powleczonego PCV o standardowym wymiarze oczka 55 x 55 mm . Szerokość siatki 1,5 m.
c)	Drut naciągowy ocynkowany, powlekany PVC, średnica drutu około 4,0 mm,
d)	Pręty napinające splot siatki. Pręty o średnicy 8 mm i długości 1,5 m, ze stali ocynkowanej, powlekane PVC.
e)	Napinacze drutu naciągowego - stalowe, ocynkowane, powlekane PVC,
f)	Słupki bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej, powlekanej. Wysokość słupka (2,0 m)dobrana do wys. siatki i przyjętego systemu montażu w stopie (ok. 1,60 m nad stopą). KaŜdy słupek
będzie wyposażony w 3 napinacze. Każdy słupek będzie zakończony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego.
g)	Słupki pośrednie dwupodporowe, wykonane z rury ocynkowanej. Wysokość słupka i
zakończenie j.w.
h) Słupki narożnikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej. Wysokość słupka i zakończenie j.w.
Uwaga: rozwiązania techniczne dotyczące sposobu wykonania przęseł ogrodzenia, bram i furtek podano w części rysunkowej stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji. Przyjęte przez wykonawcę rozwiązania niemogą odbiegać w sposób istotny od przedstawionych na rysunkach i wymagają akceptacji Zamawiającego.
4.	SPRZET
Sprzęt do wykonania ogrodzenia.
a)	Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp.
b)	Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia moŜna stosować: środki transportu, Ŝurawie samochodowe, ew. wiertnice o napędzie spalinowym do wykonywania dołów pod słupki.
5.	TRANSPORT
5.1 Wymagania ogólne
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich naleŜy stosować przyczepy dłuŜycowe, a materiały wysokie naleŜy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. Zgodnie z technologia załoŜoną w dokumentacji projektowej do transportu proponuje się uŜyć takich środków transportu, jak:
a)	ciągnik kołowy,
b)	samochód dostawczy,
c)	samochód skrzyniowy,
d)	przyczepa skrzyniowa.
5.2. Wymagania szczegółowe
a)	Siatkę metalową powlekaną i słupki powlekane naleŜy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.
b)	Słupy stalowe przybramowe, bramy i furtki, przewozić moŜna dowolnymi środkami transportu zabezpieczając je przed mechanicznymi uszkodzeniami. Ze względu na duŜe odległości, materiał naleŜy dowozić partiami na zaplanowany odcinek ogrodzenia.
c)	Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą
taśmy stalowej lub folii termokurczliwej.
6.	WYKONANIE ROBÓT
6.1.Ogólne warunki wykonania robót
Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostaną zrealizowane poprzez instalacje słupków
narożnikowych. Słupki początkowe stanowić mogą jednocześnie elementy konstrukcyjne bramy.

Słupki pośrednie zainstalowane zostaną w określonych miejscach, pomiędzy słupkami
narożnikowymi w odległościach nie większych niż 25,0 m. Do każdego słupka narożnikowego i
pośredniego dostarczone zostaną dwa pręty napinające wraz z kompletem napinaczy (3 napinacze
drutu na każdy słupek narożnikowy lub pośredni). Siatka wysokości 1,5 m będzie rozpięta na 3
drutach naciągowych.
Całość ogrodzenia zostanie wykonana z elementów typowych dostarczonych przez producenta.
Montaż ogrodzenia w zakresie wykonawcy robót budowlanych.
6.2.Warunki szczegółowe wykonania
6.2.1.Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej PCV na słupkach z rury ocynkowanej powlekanej Do budowy ogrodzenia zastosowane zostaną słupy z rury ocynkowanej powlekanej, o przekroju okrągłym min. ø 50 mm. Słupki te będą u góry zamknięte kapturkami z tworzywa sztucznego. Miedzy słupami zostanie zamontowana siatka stalowa ocynkowana, powlekana PVC o szerokości 1,5 m. Przy słupach zamontowane zostaną elementy naciągające siatkę.
6.3.	Konstrukcja ogrodzenia
Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typowych, powtarzalnych elementów, będą to:
a)	Siatka druciana pleciona, ślimakowa wykonana z drutu stalowego, ocynkowanego powleczonego PCV o standardowym wymiarze oczka 50 x 50 mm, lecz nie więcej jak 57x57 mm; szerokość siatki 1,5 m.
b)	Drut naciągowy ocynkowany, powlekany PVC, średnica drutu około 3,0 mm,
c)	Pręty napinające splot siatki - pręty o średnicy 8 mm i długości 1,5 m, ze stali ocynkowanej, powlekane PVC.
d)	Napinacze drutu naciągowego - stalowe, ocynkowane, powlekane PVC,
e)	Słupki bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej powlekanej. Każdy słupek będzie wyposażony w 3 napinacze. Każdy słupek będzie zakończony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego.
f)	Słupki pośrednie dwupodporowe, wykonane z rury ocynkowanej powlekanej .Wyposażenie j.w.
g)	Słupki narożnikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej ocynkowanej powlekanej;
każdy słupek będzie zakończony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego
tworzywa sztucznego.
h) Słupki początkowe stanowić mogą jednocześnie elementy konstrukcyjne bramy. i) Słupki pośrednie zainstalowane zostaną w określonych miejscach, pomiędzy słupkami narożnikowymi w odległościach nie większych niż 25,0 m. Do każdego słupka
narożnikowego i pośredniego dostarczone zostaną dwa pręty napinające wraz z kompletem napinaczy (3 napinacze drutu na każdy słupek narożnikowy lub pośredni). j) Siatka wysokości 1,5 m będzie rozpięta na 3 drutach naciągowych
Całość ogrodzenia zostanie wykonana z elementów typowych dostarczonych przez producenta. MontaŜ ogrodzenia w zakresie wykonawcy robót budowlanych.
6.4.	Wytyczne fundamentowania słupków
a)	Wykopy pod fundamenty słupków, bramy i furtki wykonać ręcznie, jako wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione. Wymiary wykopów należy dostosować do wielkości fundamentów. Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie, co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka.
b)	Stopy pod słupki zagłębić co najmniej do głębokości przemarzania, lecz nie płycej jak 0,8 m (zagłębienie w przedziale 0,8-1,2 m) i dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem B20.
6.5.	Ustawienie słupków
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45o.
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich drutu naciągowego. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

6.6. Rozpięcie siatki ogrodzeniowej
Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. Siatka powinna być rozpięta na wysokości do 5 cm nad poziomem płyt podmurówki.
6.7.Konserwacja
Elementy ogrodzenia wymagające konserwacji należy pomalować odpowiedniego rodzaju farbami.
UWAGA!
W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia substancje.
Należy unikać wdychania par i mgły produktu oraz kontaktu wyrobu z oczami i skóra.
6.8.Kolorystyka
Zaprojektowano jednolita kolorystykę wszystkich elementów składowych ogrodzenia. Siatka stalowa powlekana PVC w kolorze zielonym. Słupki montaŜowe ogrodzenia w kolorze zielonym. Kolor ten dobrano takŜe dla bramy wjazdowej, bocznej i furtek.
7.	KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
7.1.Ogólne zasady
Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie:
a)	zgodności z dokumentacja i przepisami,
b)	poprawnego montażu,
c)	kompletności wyposażenia.
7.2.	Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) i przedstawić je Inspektorowi w celu akceptacji.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą: -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamknięte. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność wykonania badań materiałów dla tych robót. Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
7.3.	Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
a)	sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem,
b)	zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
c)	zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów
d)	prawidłowość wykonania dołów pod słupki,
e)	poprawność ustawienia słupków,
7.4.	Pomiary pomontażowe w zakresie prawidłowość wykonania ogrodzenia
a)	wysokość ogrodzenia,
b)	naprężenie siatki,
c)	rozstaw słupków i ich zabetonowanie,
7.5.	Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
a)	Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Inspektora odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.
b)	Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
8.	OBMIAR ROBÓT
Kontrakt oparty jest na cenach ryczałtowych poszczególnych elementów scalonych Robót zgodnie z zapisem w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru robót są zgodne z podanymi w Przedmiarze Robót.
9.	ODBIÓR ROBÓT
Odbiorowi robót podlegają:
•     wykonanie ogrodzenia z siatki,

•	zabezpieczenie antykorozyjne.
10.	PŁATNOŚCI
Zasady płatności określone są w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie).
Cena wykonania robót poza robotami zasadniczymi obejmuje następujące roboty tymczasowe i
prace towarzyszące:
•	prace geodezyjne związane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robót,
•	przej ęcie i odprowadzenie wód opadowych z wykopów,
•	dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,
•	wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
•	wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
•	uporządkowanie placu budowy po robotach
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.
11.	PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy obejmujące zakresem elementy robót występujące przy wykonywaniu ogrodzeń
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i
badania
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe
BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu
Sporządził:   Mgr inż. Tadeusz Dyrla