2007-06-10
Inwestor:
Gmina Dygowo
ul. Kolejowa 1
78-113 Dygowo
		Wykonawca:

Kosztorys nakładczy Nr:	

Kod Słownika Zamówień: 45212120-3
Data Oprac.: 2007-06-09
Umowa z dnia: 2007-06-09
Nazwa budowy: Park dworski we Wrzosowie
Adres budowy: ,  	
Obiekt: 
Tytuł / Rodzaj robót:  budowlane
Podstawa opracowania:	Wacetob 2-25, Wacetob 2-01, KNP 0101, KNR 2-21, KNKRB 06, AW, KNKRB 01, KNR 2-25
Waluta:	PLN

Sporządził:
Wiesław Kwaśniewski
53/82/Sk-ce
ul. Ustronie Leśne 1F/5
72-500 Międzyzdroje

Kosztorys nakładczy szczegółowy
Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji
kosztorysowych	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Wsp. zagreg	Cena	Cena
jedn.	Ilość	Cc	
 
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Roboty rozbiórkowe
Kod Słownika Zamówień: 45111100-9
								
1	Wacetob 2-25
0307-03-050	Rozebranie ogrodzeń z siatki na słupkach metalowych obetonowanych - na granicy zachodniej.
	m2							
		Robocizna:								
 		Robocizna łącznie	r-g	0,5100	1,000					
		Materiały:								
		Sprzęt:								
		Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,0100	1,000					
		Ilość:						115,50		
		Koszty bezpośrednie:								
		Koszty zakupu:	%							
		Koszty pośrednie:								
		Razem:								
		Zysk:	%							
		Razem:								

2	Wacetob 2-25
0307-04-050	Rozebranie ogrodzeń z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - ogrodzenie hydroforni
	m2							
		Robocizna:								
 		Robocizna łącznie	r-g	0,6500	1,000					
		Materiały:								
		Sprzęt:								
		Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,0200	1,000					
		Ilość:						318,00		
		Koszty bezpośrednie:								
		Koszty zakupu:	%							
		Koszty pośrednie:								
		Razem:								
		Zysk:	%							
		Razem:								

3	Wacetob 2-25
0312-04-050	Rozebranie bram z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi żelbetowymi - ogrodzenie hydroforni
	m2							
		Robocizna:								
 		Robocizna łącznie	r-g	0,7000	1,000					
		Materiały:								
		Sprzęt:								
		Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,0200	1,000					
		Ilość:						18,00		
		Koszty bezpośrednie:								
		Koszty zakupu:	%							
		Koszty pośrednie:								
		Razem:								
		Zysk:	%							
		Razem:								

4	Wacetob 2-01
0308-10-020	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruntach kategorii III - analogia wykopanie prefabrykowanych słupkow ogrodzeniowych (wsp. 2,0 do R) - granica północna.
	szt							
		Robocizna:								
 		Robocizna łącznie	r-g	1,0000	2,000					
		Materiały:								
		Sprzęt:								
		Ilość:						15,00		
		Koszty bezpośrednie:								
		Koszty zakupu:	%							
		Koszty pośrednie:								
		Razem:								
		Zysk:	%							
		Razem:								

5	Wacetob 2-25
0519-05-090	Rozebranie studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 800 mm do głębokości 2,0 m - analogia - obniżenie studzienek śr. 1500 mm o 1,0 m
	kpl							
		Robocizna:								
 		Robocizna łącznie	r-g	24,4900	1,000					
		Materiały:								
		Sprzęt:								
		Samochód skrzyniowy do 5,0t(1)	m-g	0,5200	1,000					
		Żuraw samochodowy do 4t (1)	m-g	0,3900	1,000					
		Spycharka gąsienicowa  74kW(1)	m-g	0,0800	1,000					
		Ilość:						2,00		
		Koszty bezpośrednie:								
		Koszty zakupu:	%							
		Koszty pośrednie:								
		Razem:								
		Zysk:	%							
		Razem:								

		Razem element:								
										
2		Roboty ziemne.
Kod Słownika Zamówień: 45111200-0
								
6	Wacetob 2-01
0505-02-050	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii IV
	m2							
		Robocizna:								
 		Robocizna łącznie	r-g	0,1380	1,000					
		Materiały:								
		Sprzęt:								
		Ilość:						1 800,00		
		Koszty bezpośrednie:								
		Koszty zakupu:	%							
		Koszty pośrednie:								
		Razem:								
		Zysk:	%							
		Razem:								

7	KNP 0101
0110-0104-034	Przewożenie taczkami ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 30 kg na odległość do 30 m w jednym poziomie - analogia - przemieszczenie kamieni na granicę północną działki.
	t							
		Robocizna:								
 		Robocizna łącznie	r-g	1,0200	1,000					
		Materiały:								
		Sprzęt:								
		Ilość:						22,00		
		Koszty bezpośrednie:								
		Koszty zakupu:	%							
		Koszty pośrednie:								
		Razem:								
		Zysk:	%							
		Razem:								

8	KNP 0101
0110-0304-034	Przewożenie taczkami ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 30 kg. Dodatek do kol.1 i 2 za przewiezienie na każde dalsze 10 m
	t							
		Robocizna:								
 		Robocizna łącznie	r-g	0,1300	1,000					
		Materiały:								
		Sprzęt:								
		Ilość:						154,00		
		Koszty bezpośrednie:								
		Koszty zakupu:	%							
		Koszty pośrednie:								
		Razem:								
		Zysk:	%							
		Razem:								

		Razem element:								
										
3		Ciągi pieszo-rowerowe, remont drogi, miejsca postojowe.
Kod Słownika Zamówień: 45233160-8
								
9	Wacetob 2-25
0405-04-050	Rozebranie nawierzchni żwirowych grubości 20 cm na gruncie nieprzepuszczalnym - istniejąca droga
	m2							
		Robocizna:								
 		Robocizna łącznie	r-g	0,4400	1,000					
		Materiały:								
		Sprzęt:								
		Ilość:						189,00		
		Koszty bezpośrednie:								
		Koszty zakupu:	%							
		Koszty pośrednie:								
		Razem:								
		Zysk:	%							
		Razem:								

10	Wacetob 2-25
0405-02-050	Budowa nawierzchni żwirowych grubości 20 cm na gruncie nieprzepuszczalnym - droga i miejsca postojowe.
	m2							
		Robocizna:								
 		Robocizna łącznie	r-g	0,6200	1,000					
		Materiały:								
		Żwir sortowany do nawierzchni drogowych	m3	0,2400	1,000					
		Piasek zwykły	m3	0,1800	1,000					
		Woda	m3	0,0300	1,000					
		Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN			1,50 %				
		Sprzęt:								
		Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	0,0300	1,000					
		Ilość:						519,00		
		Koszty bezpośrednie:								
		Koszty zakupu:	%							
		Koszty pośrednie:								
		Razem:								
		Zysk:	%							
		Razem:								

11	KNKRB 06
0101-0401-060	Koryto wykonywane ręcznie w gruncie kat.III-IV z zagęszczeniem podłoża walcem statycznym samojezdnym - ciągi pieszo-rowerowe.
	m3							
		Robocizna:								
 		Robocizna łącznie	r-g	1,6690	1,000					
		Materiały:								
		Sprzęt:								
		Walec statycz.samoj.4-6t(1)	m-g	0,0290	1,000					
		Ilość:						222,75		
		Koszty bezpośrednie:								
		Koszty zakupu:	%							
		Koszty pośrednie:								
		Razem:								
		Zysk:	%							
		Razem:								

12	KNKRB 06
0201-03-060	Jezdnie lub chodniki ze żwiru rozścielanego ręcznie,warstwa dolna - ciągi pieszo-rowerowe
	m3							
		Robocizna:								
 		Robocizna łącznie	r-g	0,3867	1,000					
		Materiały:								
		Pospółka - uziarnienie 0-31,5mm	m3	1,2320	1,000					
		Woda	m3	0,1000	1,000					
		Materiały pomocnicze 0,50 %	PLN			0,50 %				
		Sprzęt:								
		Walec statycz.samoj.10t (1)	m-g	0,1275	1,000					
		Ilość:						148,50		
		Koszty bezpośrednie:								
		Koszty zakupu:	%							
		Koszty pośrednie:								
		Razem:								
		Zysk:	%							
		Razem:								

13	KNKRB 06
0201-04-060	Jezdnie lub chodniki ze żwiru rozścielanego ręcznie,warstwa górna - ciągi pieszo-rowerowe.
	m3							
		Robocizna:								
 		Robocizna łącznie	r-g	1,3750	1,000					
		Materiały:								
		Miał kamienny łamany (kruszyny)	t	0,2375	1,000					
		Piasek zwykły	m3	0,3388	1,000					
		Żwir do nawierzchni drogowych i kolejowych	m3	0,8438	1,000					
		Woda	m3	0,1000	1,000					
		Materiały pomocnicze 0,50 %	PLN			0,50 %				
		Sprzęt:								
		Freza do grunt.ciąg.(bez ciąg)	m-g	0,0975	1,000					
		Ciągnik kołowy 37kW (1)	m-g	0,0975	1,000					
		Walec statycz.samoj.10t (1)	m-g	0,1675	1,000					
		Ilość:						74,25		
		Koszty bezpośrednie:								
		Koszty zakupu:	%							
		Koszty pośrednie:								
		Razem:								
		Zysk:	%							
		Razem:								

14	KNKRB 06
0402-01-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarze 15 X 30 cm na podsypce piaskowej - droga i miejsca postojowe.
	m							
		Robocizna:								
 		Robocizna łącznie	r-g	0,3838	1,000					
		Materiały:								
		Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm	m	1,0200	1,000					
		Piasek zwykły	m3	0,0128	1,000					
		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,0003	1,000					
		Woda	m3	0,0030	1,000					
		Materiały pomocnicze 0,50 %	PLN			0,50 %				
		Sprzęt:								
		Ilość:						196,00		
		Koszty bezpośrednie:								
		Koszty zakupu:	%							
		Koszty pośrednie:								
		Razem:								
		Zysk:	%							
		Razem:								

15	KNKRB 06
0404-02-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20 X 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ciągi pieszo-rowerowe.
	m							
		Robocizna:								
 		Robocizna łącznie	r-g	0,2877	1,000					
		Materiały:								
		Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare	m	1,0200	1,000					
		Piasek zwykły	m3	0,0047	1,000					
		Woda	m3	0,0004	1,000					
		Materiały pomocnicze 0,50 %	PLN			0,50 %				
		Sprzęt:								
		Ilość:						1 980,00		
		Koszty bezpośrednie:								
		Koszty zakupu:	%							
		Koszty pośrednie:								
		Razem:								
		Zysk:	%							
		Razem:								

16	KNR 2-21
0604-02-040	Stopnie schodów ze stopnicami o nawierzchni żwirowej oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych bez podbudowy - 8 stopni, dł. stopnia 1,20 m (wejście do altany).
	m							
		Robocizna:								
 		Robocizna łącznie	r-g	1,6400	0,955					
		Materiały:								
		Piasek zwykły	m3	5,0000	1,000					
		Żwir do nawierzchni drogowych i kolejowych	m3	0,0130	1,000					
		Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare	m	1,0500	1,000					
		Sprzęt:								
		Ilość:						9,60		
		Koszty bezpośrednie:								
		Koszty zakupu:	%							
		Koszty pośrednie:								
		Razem:								
		Zysk:	%							
		Razem:								

17	KNKRB 01
0315-02-060	Rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu.Kategoria gruntu III
	m3							
		Robocizna:								
 		Robocizna łącznie	r-g	0,3570	1,000					
		Materiały:								
		Sprzęt:								
		Ilość:						404,40		
		Koszty bezpośrednie:								
		Koszty zakupu:	%							
		Koszty pośrednie:								
		Razem:								
		Zysk:	%							
		Razem:								

18	KNKRB 01
0109-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dróg w terenie równinnym
	km							
		Robocizna:								
 		Robocizna łącznie	r-g	111,7000	1,000					
		Materiały:								
		Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m	m3	0,1040	1,000					
		Sprzęt:								
		Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	7,5000	1,000					
		Ilość:						1,07		
		Koszty bezpośrednie:								
		Koszty zakupu:	%							
		Koszty pośrednie:								
		Razem:								
		Zysk:	%							
		Razem:								

		Razem element:								
										
4		Elementy małej architektury - altana.
Kod Słownika Zamówień: 45212120-3
								
19	(AW) AW
0	Dostarczenie altany z elementów - altana drewniana ośmiokątna kryta gontem drewnianym, przek. - 300 cm, wys. 340 cm, z podłogą, 7 ławek i stolik, ściany niezabudowane z barierką . 
	szt							
		Robocizna:								
 		Materiały:								
		Altana z gotowych elementów ośmiokątna kryta gontem drewnianym śr.3,00 m kompletna.	kpl	1,0000	1,000					
		Sprzęt:								
		Ilość:						1,00		
		Koszty bezpośrednie:								
		Koszty zakupu:	%							
		Koszty pośrednie:								
		Razem:								
		Zysk:	%							
		Razem:								

20	KNR 2-25
0204-01-050	Budowa wiat drewnianych osłoniętych ścianami bocznymi z drewna - analogia - montaż altany.
	m2							
		Robocizna:								
 		Robocizna łącznie	r-g	1,2000	1,000					
		Materiały:								
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,2300	1,000					
		Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U	kg	0,1100	1,000					
		Śruby fundament.kotwowe, z nakrętkami M10	kg	0,2300	1,000					
		Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m2	0,2500	1,000					
		Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,kl.III	m3	0,0030	1,000					
		Materiały pomocnicze 1,50 %	PLN			1,50 %				
		Sprzęt:								
		Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,0400	1,000					
		Ilość:						6,00		
		Koszty bezpośrednie:								
		Koszty zakupu:	%							
		Koszty pośrednie:								
		Razem:								
		Zysk:	%							
		Razem:								

21	(AW) AW
0	Dostarczenie ławek z elementów metalowych z obudową drewnianą
	szt							
		Robocizna:								
 		Materiały:								
		Ławki z elementów metalowych z obudową drewnianą	szt	1,0000	1,000					
		Sprzęt:								
		Ilość:						10,00		
		Koszty bezpośrednie:								
		Koszty zakupu:	%							
		Koszty pośrednie:								
		Razem:								
		Zysk:	%							
		Razem:								

22	KNR 2-21
0607-02-040	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych z obudową drewnianą siedzeniową - analogia - ławki z elementów metalowych z obudową drewnianą siedzeniową - 10 szt.
	m							
		Robocizna:								
 		Robocizna łącznie	r-g	3,3000	0,955					
		Materiały:								
		Sprzęt:								
		Ilość:						18,00		
		Koszty bezpośrednie:								
		Koszty zakupu:	%							
		Koszty pośrednie:								
		Razem:								
		Zysk:	%							
		Razem:								

23	KNR 2-21
0601-05-060	Fundamenty pod pergole i trejaże z betonu żwirowego - analogia - fundamenty pod altanę i ławki.
	m3							
		Robocizna:								
 		Robocizna łącznie	r-g	14,9200	0,955					
		Materiały:								
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,6000	1,000					
		Uchwyty stalowe	kg	7,0000	1,000					
		Beton zwykły B-15	m3	1,0200	1,000					
		Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m3	0,0500	1,000					
		Sprzęt:								
		Ilość:						1,01		
		Koszty bezpośrednie:								
		Koszty zakupu:	%							
		Koszty pośrednie:								
		Razem:								
		Zysk:	%							
		Razem:								

		Razem element: