**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa zadania:** BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DYGOWO

1. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Prace będą wykonywane wg wskazań Zamawiającego. Zlecenia będą udzielane cząstkowo, wybranemu Wykonawcy, zgodnie z posiadanymi środkami w budżecie jednostki i jej potrzebami. Długość dróg gminnych przeznaczonych do utrzymania wynosi około 28 km, wg listy poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Miejscowość** | **przebieg drogi** | **Długość odcinka [m]** |  |
|  | Dygowo | Od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163 do posesji ul. Kołobrzeska 3A | 230 |  |
|  | Dygowo | Od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163 do posesji ul. Kołobrzeska 9K | 330 |  |
|  | Dygowo | Od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163 do posesji ul. Kołobrzeska 7A | 30 |  |
|  | Dygowo | Od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163 do posesji ul. Kołobrzeska 13 | 1050 |  |
|  | Dygowo | ul. Kwiatowa | 650 |  |
|  | Dygowo | ul. Malinowa | 250 |  |
|  | Dygowo | ul. Lawendowa | 320 |  |
|  | Dygowo | Ul. Różana | 250 |  |
|  | Dygowo | ul. Krótka | 150 |  |
|  | Dygowo | ul. Lipowa | 630 |  |
|  | Dygowo | ul. Nektarowa | 280 |  |
|  | Dygowo | ul. Zielona | 1150 |  |
|  | Dygowo | ul. Brzozowa | 80 |  |
|  | Dygowo | ul. Dębowa | 600 |  |
|  | Dygowo | ul. Klonowa | 120 |  |
|  | Dygowo | ul. Świerkowa | 230 |  |
|  | Dygowo | ul. Wesoła | 550 |  |
|  | Dygowo | ul. Słoneczna | 330 |  |
|  | Dygowo | ul. Łukowa | 240 |  |
|  | Dygowo | Diamentowa | 600 |  |
|  | Lisia Góra | Od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163 do posesji nr 6 i 7 | 1400 |  |
|  | Miechęcino | od zjazdu z drogi powiatowej nr3334Z do posesji nr 20 | 970 |  |
|  | Bardy | od zjazdu z drogi powiatowej 3324 Z (koło placu zabaw) do granicy obrębu Bardy (droga Bardy- Czernin) | 1400 |  |
|  | Czernin | od zjazdu z drogi powiatowej 3318 Z (koniec płyt betonowych) do granicy obrębu Czernin (droga Czernin - Bardy) | 1300 |  |
|  | Czernin | od zjazdu z drogi powiatowej 3326Z do posesji nr 46C | 270 |  |
|  | Czernin | od zjazdu z drogi powiatowej 3318Z do posesji nr 28 | 110 |  |
|  | Czernin | od zjazdu z drogi powiatowej 3318Z do posesji nr 32 | 100 |  |
|  | Czernin | od zjazdu z drogi powiatowej 3318Z do posesji nr 16 (sklep) | 100 |  |
|  | Czernin | od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163 do posesji nr 73(Czernin Kolonia) | 2300 |  |
|  | Dębogard | od zjazdu z drogi powiatowej nr 3318Z do posesji nr 1B | 230 |  |
|  | Dębogard | od zjazdu z drogi powiatowej nr 3332Z do posesji nr 14 | 200 |  |
|  | Dębogard | od zjazdu z drogi powiatowej nr 3318Z do posesji nr 30 | 600 |  |
|  | Pustary | od zjazdu z drogi powiatowej nr 3318Z do posesji nr 2D | 280 |  |
|  | Pustary | od posesji nr 3 do posesji nr 3A | 190 |  |
|  | Stojkowo | od zjazdu z drogi powiatowej nr 3324Z do posesji nr 34 | 220 |  |
|  | Stojkowo | od zjazdu z drogi powiatowej nr 3324Z do posesji nr 21 | 100 |  |
|  | Stojkowo | od zjazdu z drogi powiatowej nr 3324Z do posesji nr 1 (od powiatowej do powiatowej) | 1600 |  |
|  | Stramniczka | od drogi gminnej asfaltowej do posesji (koniec płyt betonowych) 18 i 1 | 1750 |  |
|  | Stramniczka | od drogi gminnej asfaltowej do posesji nr 11 | 320 |  |
|  | Stramniczka | od drogi gminnej asfaltowej do posesji nr 8 | 90 |  |
|  | Gąskowo | od drogi powiatowej nr 3328Z do posesji 8 i 6A | 600 |  |
|  | Gąskowo | od drogi powiatowej nr 3328Z do 46 (po powiatowej do powiatowej, cała obwodnica) | 2200 |  |
|  | Gąskowo | od drogi powiatowej nr 3328Z do posesji nr 25 | 105 |  |
|  | Gąskowo | od drogi powiatowej nr 3328Z do posesji nr 22 (droga wokół stawu) | 170 |  |
|  | Połomino | od drogi powiatowej nr 3328Z do posesji nr 9 | 2000 |  |
|  | Wrzosowo | od drogi wojewódzkiej nr 163 (koniec płyt betonowych) do posesji nr 1E | 330 |  |
|  | Wrzosowo | od drogi powiatowej nr 3335Z do posesji nr 29 | 150 |  |
|  | Wrzosowo | od drogi wojewódzkiej nr 163 do posesji nr 2A | 120 |  |
|  | Jazy | od drogi gminnej asfaltowej do posesji nr 14 | 80 |  |
|  | Łykowo | od drogi gminnej z płyt do posesji 22 i 18 | 270 |  |
|  |  | **RAZEM:** | **27,625** | **km** |

Drogi gruntowe, których dotyczy niniejsze postępowanie, stanowią ok. 15 % dróg gminnych. Zakres prac będzie obejmował konserwację bieżącą (cząstkową) dróg o nawierzchni nieutwardzonej na terenie Gminy Dygowo w 2025 roku polegającą w szczególności na:

1. Uzupełnianiu ubytków na drogach gruntowych kruszywem 0-31,5 mm

Prace konserwacyjne cząstkowe dróg o nawierzchni nieutwardzonej, poprzez uzupełnienie ubytków o głębokości średnio 10 cm. Zadanie obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiału tj. kruszywa frakcji 0-31,5 mm na miejsce wbudowania

- przygotowanie ubytków nawierzchni do naprawy

- rozłożenie materiału

- zagęszczenie miejsc uzupełnienia ubytków, z wyrównaniem do istniejącego profilu drogi

1. Uzupełnianiu ubytków na drogach gruzem budowlanym 0-63 mm

Prace konserwacyjne cząstkowe dróg o nawierzchni nieutwardzonej, poprzez uzupełnienie ubytków o głębokości średnio 10 cm. Zadanie obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiału tj. gruzu kruszonego frakcji 0-63 mm na miejsce wbudowania

- przygotowanie ubytków nawierzchni do naprawy

- rozłożenie materiału

- zagęszczenie miejsc uzupełnienia ubytków, z wyrównaniem do profilu drogi

1. Profilowaniu z zagęszczeniem nawierzchni

- profilowanie nawierzchni dróg równiarką

- zagęszczenie nawierzchni walcem

1. Dostawie mieszanki kruszywa do stabilizacji mechanicznej frakcji 0-31,5 mm na tereny dróg gminnych

- zakup i dostarczenie materiału kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm na miejsce przeznaczenia na terenie Gminy Dygowo

1. Dostawie gruzu kruszonego do stabilizacji mechanicznej frakcji 0-63 mm na tereny dróg gminnych

- zakup i dostarczenie materiału tj. gruzu budowlanego frakcji 0-63 mm na miejsce przeznaczenia na terenie Gminy Dygowo

Podczas prowadzenia prac należy zapewnić utrzymanie przejezdności drogi.

1. Poszczególne ceny powinny obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności muszą uwzględniać:
2. Wykonanie zamówienia zgodnie z zapisami SWZ i jej załącznikami
3. Organizację, wykonanie, zabezpieczenie zaplecza i terenu wykonywania prac
4. Koszty ochrony zaplecza i terenu wykonywanych prac
5. Wszelkie naprawy związane z wykonywanymi pracami
6. Właściwości kruszywa

Materiałem do wykonania konserwacji z mieszanki niezwiązane powinno być kruszywo łamane, naturalne o uziarnieniu ciągłym od 0 do 31,5 lub materiał odpadowy budowlany uzyskany w procesie recyklingu (pokruszenia) gruzu betonowego, pochodzącego z rozbiórki elementów betonowych, budynków lub innych budowli o uziarnieniu 0-63.