*załącznik - wzór wytłoczenia*

**WZÓR WYTŁOCZENIA NA POJEMNIKACH WYKONANEGO METODA TERMODRUKU**



145 mm z tolerancją
+ 25%

180 mm
z tolerancją
+ 25%

**GMINA DYGOWO**

1. Herb Gminy Dygowo powinien być usytuowany na przedniej ścianie pojemnika nad oznaczeniem określającym frakcję odpadów.
2. Parametry numeracji pojemników:

- usytuowanie na bocznej ścianie pojemnika,

- wykonane w kolorze białym,

- wysokość cyfr 15 mm z tolerancją + 300%

|  |
| --- |
| **Wielkość wzoru wytłoczenia na pojemnikach wykonanego metoda termodruku** |
| **rozmiar pojemnika** | **kolor pojemnika** | **wysokość czcionki** | **kolor czcionki** | **herb** |
| 1100 L | niebieski | 70 mm +/- 10% | biały | wg wzoru na poprzedniej stronie |
| zielony | 70 mm +/- 10% | biały |
| żółty | 35 mm +/- 10% | biały |
| brązowy | 70 mm +/- 10% | biały |
| czarny | 35 mm +/- 10% | biały |
| 120 L / 240 L | niebieski | 50 mm +/- 10% | biały |
| zielony | 50 mm +/- 10% | biały |
| żółty | 25 mm +/- 10% | biały |
| brązowy | 50 mm +/- 10% | biały |
| czarny | 25 mm +/- 10% | biały |